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Номограмма для расчета (Атр по известным величинам: среднему коэффициенту звукопоглощения (, величине требуемого снижения уровня звукового давления (Lтр и общей площади Sогр ограждающих конструкций помещения.

Пример расчета: Дано (=0,09; (Lтр=4 дБ; Sогр=15000(1,5(104) м2. Находим (Атр=1800 м2. Движение по стрелке от ( к (Атр.
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